TEKNİK VERİLER

Işık kaynağı

Kırmızı ışık

Anping yolu

Çekiç Anping

Çekül noktası veya çekül çapraz

Var

Hassas ayar fonksiyonu

Var

Eğik çizgi işlevi

Var

Darbe fonksiyonu (uzaktan alım için alıcı ile işbirliği)

Var

Çizgi lazer miktarı

8

Lazer noktalarının sayısı

5

Çapraz lazer çizgisi sayısı

1

Lazer dalga boyu

635nm

Lazer sınıfı

sınıf II

doğruluk

± 0,2 mm / m

Anping aralığı

± 3 °

Sıcaklık aralığı

-10 ° C ~ + 45 ° C

Güç kaynağı

4 5 # piller veya lityum pil kutusu

boyut

100 \* 212mm

Ağırlık kg

1.38kg